{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["第二批物资采购待招标项目","第二批物资采购明细","分包明细"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第二批物资采购待招标项目","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿2012年第二批物资采购机电设备及器材明细表"]
["包号","序号","设备、器材名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
[]
[null,"八","矿井水处理站","系统处理能力为1200m3/h,母管制并联运行，可根据实际需要，选择全部或部分投入使用。设定90%以上时间段进入净水器的原水中悬浮固体为SS＝300mg/L，并据此选配加药装置和污泥脱水装置。出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）三类标准及《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）消防洒水用水水质标准。","套",1]
[null,"九","生活污水处理站","系统处理能力：25m3/h\n出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）三类标准。\n","套",1]

{"sheet":"第二批物资采购明细","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,5,0],[6,0,14,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿主井、大巷及顺槽胶带机变频器设备采购明细表"]
["包号","序号","设备、器材名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
[]
["包\n一","一","主斜井胶带输送机变频器"]
[null,1,"变频器","1．型式：直接高-高交流变频\n2．安装地点：室内安装\n3．输入电压：10 kV±10%\n4．输出电压：6 kV\n5．电压频率：输入：50Hz±2%；输出：0-50HZ\n6．额定容量：变频器输出功率 ：按电机功率(800KW)及工况特点配套","套",2]
[null,2,"变频器控制系统","1、PLC系统柜\n2、操作台\n3、监控系统","套",1]
["包\n二","二","东西大巷及顺槽胶带机变频驱动成套设备"]
[null,1,"东西大巷胶带机变频驱动成套设备(矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置)","1) 输入电压：AC1140V，-10%～15%；\n2) 输出电压：0～1140V；\n3) 输入频率：50Hz；\n4) 输出频率：0－50Hz，并能在任一频率稳定长时间运行；\n5) 适应能力：变频器对电网电压波动具有极强的适应能力，在±10%额定电压波动范围内均可达到满载输出； \n6) 额定功率：按电机功率（560KW)及工况特点配套；","套",1,"（含输入、输出电抗器）"]
[null,null,"矿用本安型操作台",null,"台",1,"转换开关、按钮、指示灯等"]
[null,null,"矿用隔爆型显示屏",null,"台",1,"内置10.4英寸真彩触摸屏"]
[null,null,"矿用隔爆兼本安型可编程控制箱",null,"台",1]
[null,2,"顺槽胶带机变频驱动成套设备(矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置)","1) 输入电压：AC1140V，-10%～15%；\n2) 输出电压：0～1140V；\n3) 输入频率：50Hz；\n4) 输出频率：0－50Hz，并能在任一频率稳定长时间运行；\n5) 适应能力：变频器对电网电压波动具有极强的适应能力，在±10%额定电压波动范围内均可达到满载输出； \n6) 额定功率：按电机功率（400KW)及工况特点配套；","套",2,"（含输入、输出电抗器）"]
[null,null,"矿用本安型操作台",null,"台",1,"转换开关、按钮、指示灯等"]
[null,null,"矿用隔爆型显示屏",null,"台",1,"内置10.4英寸真彩触摸屏"]
[null,null,"矿用隔爆兼本安型可编程控制箱",null,"台",1]

{"sheet":"分包明细","index":2,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,13,0],[14,0,18,0],[19,0,22,0],[23,0,28,0],[30,0,31,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿2012年第二批物资采购机电设备及器材明细表"]
["包号","序号","设备、器材名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
[]
[1,"一","胶带机"]
[null,1,"主井提升胶带机","B=1.2m,Q=1800t/h,\nL=613.787m,V=4.0m/s,\nα=0～16º，胶带强度St2500","台",1,"采用变频启动方式，电机选择国产变频电机，减速器和滚筒轴承建议选择进口产品"]
[null,2,"南北大巷胶带机\n（暂不采购）","B=1.2m,Q=1800t/h,\nL=621m,V=4.0m/s,\n胶带强度St630","台",1,"采用液力耦合器启动，电动机选择国产设备，减速器和滚筒轴承建议选择进口产品"]
[null,3,"东西大巷胶带机\n（暂不采购）","B=1.2m,Q=1800t/h,\nL=1420m（5280m),V=4.0m/s,\n胶带强度St3500","台",1,"采用液力耦合器启动，电动机选择国产设备，减速器和滚筒轴承建议选择进口产品。胶带机先期长度为1420米，随综采工作面向东延长，后期总长为5280米，设计带强St3500，考虑到带面根据过煤量计算服务年限，为节约投资成本，要求设计院对胶带机按总长度设计，带面按服务到1405工作面机长3300米设计带面强度。"]
[null,4,"顺槽胶带机\n（暂不采购）","B=1.2m,Q=1800t/h,\nV=4.0m/s\n","台",2,"采用液力耦合器启动，电动机选择国产设备，减速器和滚筒轴承建议选择进口产品。生产初期01、02、03工作面顺槽长度为1440米，生产后期04工作面顺槽长度为4530米。要求设计院按04工作面顺槽长度设计两部顺槽胶带机，生产初期采购一部1440米顺槽胶带机，04工作面生产接续时采购顺槽一部延伸机架和二部顺槽胶带机。"]
[null,5,"手选胶带输送机","B=1.4m,Q=450t/h,\nL=22m,H=0m,V=0.3m/s","台",2,"详见技术规格书"]
[null,6,"转载胶带输送机","B=800m,Q=450t/h,\nLh=20.3m,V=2.5m/s,\nα=0º","台",1,"详见技术规格书"]
[null,7,"混末煤上仓胶带输送机","B=1.4m,Q=1800t/h,\nLh=182.081m,H=48.789m\nV=3.15m/s,\n","台",1,"电机选择国内产品，减速器和滚筒轴承建议选择进口产品"]
[null,8,"块煤上仓胶带输送机","B=800mm,Q=450t/h,\nLh=150.4m,V=2.5m/s,\nα=15.5º","台",2,"电机选择国内产品，减速器和滚筒轴承建议选择进口产品"]
[null,9,"电子皮带秤","B=1400mm","台",1,"配套混末煤胶带机"]
[null,10,"电子皮带秤","B=800mm","台",2,"配套块煤胶带机"]
[2,"二","刮板输送机"]
[null,1,"刮板输送机","B=1000mm,Q=450t,Lh=6m","台",1,"单层，垂直轴\n详见技术规格书"]
[null,2,"刮板输送机","B=600mm,Q=150t/h,L=9.8m","台",1,"单层，垂直轴\n详见技术规格书"]
[null,3,"刮板输送机","B=1600mm,Q=1800t/h,L=66.5m","台",2,"单层，垂直轴\n详见技术规格书"]
[null,4,"刮板输送机","B=1000mm,Q=450t/h,L=70.2m","台",2,"单层，垂直轴\n详见技术规格书"]
[3,"三","锅炉房设备",{"$nulls":3},"锅炉上煤机系统招标厂家估量报价"]
[null,1,"热水锅炉","额定热功率：2.8MW","套",2,"详见技术规格书"]
[null,2,"蒸汽锅炉","额定蒸发量：6t/h","套",2,"详见技术规格书"]
[null,3,"锅炉附件",{"$nulls":3},"详见技术规格书"]
[4,"四","给煤机、原煤分级筛、\n破碎机、扇形闸门及除铁器"]
[null,1,"仓下给煤机","带式","台",48,"详见技术规格书"]
[null,2,"原煤分级筛","1.8ZS-21-7\n+80,80-30，-30","台",1,"详见技术规格书"]
[null,3,"破碎机","Q=450t/h,入料300，出料80","台",1,"详见技术规格书"]
[null,4,"扇形闸门","DYSZ-70A","台",1]
[null,5,"除铁器","RCDC-12","台",1,"详见技术规格书"]
[5,1,"电子汽车衡","SCS-120","台",14,"详见技术规格书"]
[6,1,"井下主排水设备","MD720-60×3","台",4,"详见技术规格书"]
[null,2,"附属设备",{"$nulls":3},"详见技术规格书"]
[7,1,"主副井空气加热室设备","散热量：Q=1010KW,功率：11KW","台",9,"电控系统随设备配套招标采购，由设计院与中标厂家技术联系完善设计"]